**Allnic奥立SpeedNic转速仪**

**主要特点**

适用于：

* 世界所有地区：电池供电
* 所有唱盘均可使用
* 所有转速：33，45及 78转
* 任何时候：在播放唱片前、播放过程中和播放后。在播放唱片时验证速度，甚至考虑到唱针的“阻力”。

简单易用：

* 不依赖线路电压，无需调整
* 使用3节碱性电池，易于更换
* 读取一串测量线
* 只有两个控制：开/关和速度选择
* 灵活的鹅颈式灯杆：将SpeedNic放置在唱盘上或附近使用。或用手握住它。

卓越的精度和可靠性：

* 精确到+/- 0.001%以内
* CNC铣钢，350克记录稳定器/速度稳定指示器
* 极为可靠、寿命长的LED灯，日本制造
* 重型数控铣削铝制控制器箱
* 高品质，耐用的钢制软灯杆

控制器尺寸： 84mm (深) x 94mm (宽) x 56 (高) mm

控制器重量：640g

记录器重量：350g