

1. 电源/输入：长按3秒开启、关闭电源；



左右旋转，选择输入音源


2， 6.3mm耳机口

3， 遥控接受窗

4， 点状矩阵显示

5， 4.4mm平衡耳机口

6， 音量旋钮，短按静音



显示内容：

PCM采样率（千赫兹） DSD采样率







输入音源显示：

C1：同轴

O2：光纤


U3：USB

E4：扩展输入

A5：模拟输入

HE：IIS/DSD输入

后面板



|  |  |
| --- | --- |
| 遥控器 | 电源  显示开启、关闭  音量  音源选择  同轴输入  光纤输入  USB输入  拓展输入  模拟输入 |

1

接口针脚定义



