

双单声道功率放大器



EVO-STA

快速操作指南


## 前面板:

**待机**键: 按下进入工作状态，指示灯点亮。

再次按压进入**待机**状态，指示灯熄灭。

开机和待机动作需要等待 8 秒才能完成。

## 后面板:

****

**输入:**

RCA: 单端输入（UN-BAL）

XLR: 平衡输入（BAL）

Trigger in : 直流12V触发开关信号输入 (3.5mm耳机插头)

## 输出:

Speaker：喇叭线接线端

Trigger Out : 直流12V触发开关信号输出 (3.5mm耳机插头)

打开交流电源插座旁的电源开关，Evo STA将处于**待机**状态。