NuPrime AMG DAC

快速操作指南

正面



背面



**开机**：打开背部电源开关后，长按音源旋钮3秒，AMG-DAC进入开机工作状态。也可以使用遥控器电源按钮操作。

旋转音源旋钮，可依次**切换音源输入**：

● C1: 同轴数字输入

● O2：光纤数字输入

● U3：USB异步数字输入

●E4: 新派拓展输入，用于连接NuPrime体系的蓝牙、wifi串流模组等另购产品

● A5:模拟音频输入

● HE: IIS/DSD 数字输入，采用HDMI 形式（**注意，请勿连接视频播放器的HDMI输出**）

旋转音量旋钮控制**音量**大小，共99级音量，每级0.5dB。

**高低增益**切换拨杆，往上播为高增益状态，往下拨为低增益状态。请根据音源的录音电平情况选择高、低增益状态。

**固定、可变电平**切换拨杆：

* 往上拨为固定电平状态，此时AMG-DAC为纯解码器模式，**音量旋钮不起作用**，请在接驳合并式放大器或前级放大器时使用。
* 往下拨为可变电平状态，音量旋钮可控制音量，AMG-DAC为前级模式，适合接驳后级放大器及有源音箱。



AMG DAC的遥控器可遥控AMG-STA后级的电源开关。