TSAKIRIDIS DEVICES

AUDIO AMPLIFIERS

12 Aristomenous Str., T.K. 10440, Athens, Greece / Tel:+30 210 8253132

e-mail: info@tsakiridis-devices.com <http://www.tsakiridis-devices.com>



操作手册

ALEXANDER亚历山德前级

 

 Tsakiridou Sofia

 Tsakiridis Devices

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_提示

* 在操作过程中，不要搬动前级放大器。关闭电源后等待20分钟再移动，因为放大器中会有高电压残留。
* 亚历山德的电子管的使用寿命为6000小时，超过该时间请更换。
* 关机后，要让前级放大器冷却2分钟后再重新启动。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_前面板



* 左侧**POWER**为**电源开关**按钮。
* **SELECT**为**音源选择**按钮，按顺序切换输入音源。前面板中间的显示屏提供了所有需要的信息。
* 右边的旋钮为**音量控制**。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_后面板



* 亚历山德前级具备四组RCA信号输入、一组XLR平衡输入及一组MM唱头输入。
* 前级输出RCA及XLR各一组。

**遥控器使用提示**：

数字键为音源输入选择。

解除**静音**状态，请直接键入音源数字键。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| *电压增益* | 14 dB |
| 谐波失真1 Volt / 40 Hz1 Volt / 1 Khz1 Volt / 20Khz | 0.041 %0.040 %0.080 % |
| 频率响应1 Volt / -3dB20 Hz – 20 Khz | 5 Hz - 100 KHz< 0.2 dB |
| *上升沿* | 3 μS (10 KHz) |
| *信噪比* | 90 dB |
| *输入阻抗* | 47 ΚΩ  |
| *输出阻抗* | 800 Ω |
| *最大输出电平* | 20V R.M.S. |
| *最大输入电平*  | 4V R.M.S. |
| 耗电功率 | 60 Watt |
| *重量* | 7 Κgr |
| *尺寸 (宽x 深x 高)* | 43x40x14 cm |

**技术规格如有更改，恕不另行通知。**