**Tsakiridis Devices希腊韵神胆机**

**Aeolos风神 合并功放**



Aeolos风神 是希腊韵神最畅销的合并式功放。提供4组音源线路输入，蓝色Alps音量控制，带遥控功能。AB1类推挽电路，提供足够的功率来驱动低灵敏度音箱。

**特征 :**

* Aeolos风神，电子管合并式放大器，2 x 35 W
* 4 只EL 34，4 只12AT7
* 遥控器
* 4组音源输入，提供一组录音线路输出接口
* 高级音源切换器
* Alps 电位器
* 精心匹配的输入、输出电子管
* 电源采用United Chemicon电容器
* 陶瓷管座
* 具有独立的信号和电源路径的双面PCB
* 手工制作的超线性多层输出变压器
* 高级信号路径电容器
* 1%低容差金属膜电阻器

**参数 :**

输出功率

* 五极模式 : 35W
* 三极模式 : 20W

谐波失真 :

* 1W/40Hz : 0,42%
* 1w/1kHz : 0,41%
* 1W/20kHz : 0,87%
* 10W/40hZ : 0,84%
* 10W/1kHz : 0,90%
* 10W/20kHz : 1,80%

互调失真 (60Hz/7kHz r1/4) :

* 1W : 2,20%
* 10W : 5,10%

频率响应 :

* 1W/-3db : 5Hz-60kHz
* 10W/-3db : 7Hz-62kHz
* 20Hz-20kHz : <0,2db

其它参数

* 上升沿时间 : 4µs(10kHz)
* 信噪比 : 85db
* 输入 : 100KΩ
* 输出阻抗 : 6Ω
* 输入电压 : 350mV- RMS
* 电源能量 : 200焦耳
* 功耗 : 400W
* 重量 : 18kg
* 尺寸 (宽x深x高) : 29x47x21 cm





