TSAKIRIDIS DEVICES

AUDIO AMPLIFIERS

12 Aristomenous Str., T.K. 10440, Athens, Greece / Tel:+30 210 8253132

e-mail: info@tsakiridis-devices.com <http://www.tsakiridis-devices.com>



操作手册

ALEXANDER亚历山德前级

 

 Tsakiridou Sofia

 Tsakiridis Devices

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_提示

* 在操作过程中，不要搬动前级放大器。关闭电源后等待20分钟再移动，因为放大器中会有高电压残留。
* 亚历山德的电子管的使用寿命为6000小时，超过该时间请更换。
* 关机后，要让前级放大器冷却2分钟后再重新启动。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_前面板



* 左侧**POWER**为**电源开关**按钮。
* **SELECT**为**音源选择**按钮，按顺序切换输入音源。前面板中间的显示屏提供了所有需要的信息。
* 右边的旋钮为**音量控制**。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_遥控器

* 遥控器上数字键对应音源输入。例如，**1**为MM输入，**2**为INPUT2，与按压前面板SELECT键相对应。
* 按下**MUTE**静音键后，如要解除静音状态，请直接按压**音源数字键**。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_后面板



1. 前级输出（PREAMP OUT）有XLR平衡一组、RCA一组。
2. TAPE OUT为固定电平信号输出。
3. 音源输入有XLR平衡一组、信号电平RCA输入四组，黑胶唱机（MM动磁唱头）输入一组
4. 左端的THRU 为直通输入，用于接驳AV前级。该THRU通道的信号，只有在**关机状态下**才会输出（**请注意，信号不经音量控制直接输出**）。

 保修

TSAKIRIDIS DEVICES 神曲亚历山德前级保修期为五年（不含电子管）。