**Tsakiridis Devices希腊神曲胆机**

**Theseus Ultima** **忒修斯Ultima 合并功放**



具有卓越性能的Theseus忒修斯 “终极”Theseus Ultima “忒修斯Ultima”版本。有以下改进：

Mundorf 油银金电容器、16 层变压器、银焊料、非常优质的电阻器、WBT-0703 Nextgen 扬声器连接器。

**特征 :**

* 电子管合并式放大器、带 MM 唱机、USB DAC输入，纯甲类8W 到 22W（取决于功率电子管）
* 2只 五极管（EL84至KT170等）, 2只 12AT7, 1只 12AX7.
* 遥控器、Alps 电位器
* 3组模拟音源输入， 一组MM 唱机输入，一组USB DAC数字输入
* 高级音源切换器
* 24bit/96kHz USB
* 带输出变压器的耳机输出，具有高/低阻抗选择，和扬声器静音开关
* 手工制作的16 层输出变压器
* 变压器终身保固
* Mundorf 油银金电容器
* WBT-0703 Nextgen 扬声器连接器

**参数 :**

输出功率

* 纯甲类8W 到 22W（取决于功率电子管）

谐波失真（以下参数采用EL34功率管检测） :

* 1W/40Hz : 0.51%
* 1w/1kHz : 0.50%
* 1W/20kHz : 1.20%
* 10W/40Hz : 1.84%
* 10w/1kHz : 1.50%
* 10W/20kHz : 2.30%

互调失真 (60Hz/7kHz r1/4) :

* 1W : 2.20%
* 10W : 5.10%

频率响应 :

* 1W/-3db : 5Hz-60kHz
* 10W/-3db : 7Hz-58kHz

其它参数

* 上升沿时间 : 4µs(10kHz)
* 信噪比 : 85db
* 输入 : 100KΩ
* 输出阻抗 :4-8Ω
* 输入电压 : 350mV- RMS
* 电源能量 : 50焦耳
* 功耗 : 480W
* 重量 : 18kg
* 尺寸 (宽x深x高) : 44x36x23 cm







