**Tsakiridis Devices希腊神曲胆机**

 **Hermes 众神使者 合并功放**



Hermes “众神使者”合并功放，每声道采用四只EL84，双推挽电路。

**特征 :**

* Hermes “众神使者”，电子管合并式放大器、带USB DAC，2 x 25 W
* 8只 EL84, 2只 12AT7, 1只 12AX7.
* 遥控器、Alps 电位器
* 3组模拟音源输入，一组USB DAC数字输入
* 高级音源切换器
* 24bit/96kHz USB
* 耳机输出
* 手工制作的多层输出变压器
* 变压器终身保固

**参数 :**

输出功率

* 25W

谐波失真 :

* 1W/40Hz : 0.72%
* 1w/1kHz : 0.61%
* 1W/20kHz : 0.87%

互调失真 (60Hz/7kHz r1/4) :

* 1W : 2.20%

频率响应 :

* 1W/-3db : 12Hz-52kHz

其它参数

* 上升沿时间 : 4µs(10kHz)
* 信噪比 : 85db
* 输入 : 100KΩ
* 输出阻抗 : 6Ω
* 输入电压 : 350mV- RMS
* 电源能量 : 15焦耳
* 功耗 : 40W
* 重量 : 14kg
* 尺寸 (宽x深x高) : 29x47x21 cm







