**Tsakiridis Devices希腊神曲胆机**

**ZEUS 宙斯 唱头放大器**



Zeus “宙斯”是唱头放大器，提供动圈 (MC)及 动磁 (MM) 唱头输入。

输入级使用超低噪声运算放大器，6DJ8电子管阴极跟随器电路输出级。

配备精密电源，四组独立的直流电源。Zeus宙斯提供五档输入电阻选择、四档输入电容选择和四级增益选择，以完美匹唱头。

**特征 :**

* Zeus宙斯 MM/ MC唱头放大器，胆石混合电路，1 只 6DJ8
* 5档输入电阻选择
* 4档输入电容选择
* 4级增益选择。
* 超低噪声输入级
* 陶瓷管座
* 具有独立信号和电源路径的双面打印电路
* 终身保固的手工制作电源变压器
* 四组独立的直流电源。
* United Chemicon电源电容器
* 1%低容差金属膜电阻器



特征 ：

Zeus，动圈/动磁前置放大器，(1 x 6DJ8)。

四 (4) 个独立的直流电源。

五 (5) 个输入电阻选择。

四 (4) 种输入电容选择。

四 (4) 种增益选择。

超低噪声输入级。

具有独立信号和电源路径的双面打印电路。

电源电容器 United Chemicon。

瓷管底座。

手工制作的电力变压器。

高级聚丙烯信号电容器。

具有低容差 1% 的金属膜电阻器。

镀金输入连接器 Ultimax。

镀金输出连接器 Ultimax。

五年保修。

规格 ：

电压增益：42-61db

谐波失真

1W/40Hz : 0,051%

1w/1kHz : 0,040%

1W/20kHz : 0,080%

RIAA 均衡 20Hz-10kHz：<0,5db

信噪比：85db

输入电阻：可选KΩ

输出电阻：180Ω

最大输出电压：10V RMS

过载输入电压：-

功耗：25W

重量 : 4 公斤

尺寸（宽x深x高）：43x39x11 厘米