|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号（后级） | 功率管 | 推动管  | 整流管 |
| M-2500 | **KT150 X 4**100W 五极 | 6485 (6AH6) x 1（第一增益级）；6S4A x 2（第二增益级） | 5U4G x 1 |
| **300B X 2**30W 三极 | 6485 (6AH6) x 1（第一增益级）；12A4 x 2（第二增益级） |
| **PX25 X 2**20W 三极 | 5654 x 1（第一增益级）；12A4 x 2（第二增益级） |
| M-3000 mk2 | **KT150 x 4**（功率三极管）90W（三极）200W（五极） | E282F x 2（二级驱动器）; 6AK6 x 1（第一级驱动器） |  |
| A-2000 25周年 | **KT150 x 4**（功率三极管）50W（三极）100W（五极） | E282F x 4（二级驱动器）; 6AK6 x 2（第一级驱动器） |  |
| A-5000 DHT（直热三极管）http://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_0738--320x202.jpg | **300B x 1**10W | HL-2 x 1（第一增益级）RS242或等效管3A / 110B x 1（第二增益级） | 5U4G x 1 |
| A-311M | **300B X 1**10W，单端直热纯甲类 | 5654 x 1 | 5U4G x 1 |
| **PX25 X 1**6W单端直热纯甲类 |
| **AD1 X 1**4W单端直热纯甲类 |
| M-5000 TITANhttp://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2020/04/ALL-NIC-3-3-1-1-scaled.jpg | **KT150 x 8**400瓦（五极管）或125瓦特（三极管并行推挽） | E55L x 2（二级驱动器）; 5749 x 1（一级驱动器） |  |
| A-10000 DHT（直热三极管） | **KR T1610 x 2**：100W纯A类，并联单端 | VT50 x 1，KR242 x 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号（前级） | 增益管 | 电压管  | 整流管 |
| L-6500http://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Allnic-L-6500-S-Front-320x202.jpg | **5842 × 2** | 7233 × 1; 5654 × 1  |  |
| L-7000 | **E810F × 2** | 300B× 25654 × 2 |  |
| L-8000 DHTL-8000DHT-e1608170261581.png | 3A/110A x 2 （输入级）3A/109B X 2（输出级） |  7233 x 2 5654 x 2  |  |
| L-8500 OTL/OCLAllnic-L-8500-side-top.jpg | 6AN8 x 2（第一增益级）12AU7  X 2（第二增益级）12B4  X 4（第三增益级） |  |
| L-9000 OTL/OCL스크린샷-2019-11-12-오후-3.44.12 (1).png | 6U8A x 2（第一增益级）12AU7  X 2（第二增益级）6080 X 4（第三增益级） |  |
| L-10000 OTL/OCLALLnic-5-scaled-1-320x202.jpg | 6U8A x 2（第一增益级）12AU7  X 2（第二增益级）300B X 4（第三增益级） |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号（唱放） | 增益管 | 电压管  | 整流管 |
| H-5500http://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Allnic-L-6500-S-Front-320x202.jpg | **E180CC × 4** | 7233 × 1; 5654 × 1  |  |
| H-1500 II Plushttps://www.hammertoneaudio.com/wp-content/uploads/2018/03/H1500.jpg | **6 x 5842****2 x E282F** | 7233 x 2 6485 x 2  | 5AR4 X 1位于分体电源内 |
| H-7000 及7000Vhttp://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_0852-1-320x202.jpg | **E810F/7788 x 4** |  7233 x 2 5654 x 2  | 5U4G X 1位于分体电源内 |
| H-8000 DHThttp://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2021/03/Allnic-Audio-H-8000-DHT-01-1-e1616907186390.jpg | **HL-2 X 2**（第一增益级）**KR242 X 4**（第二增益级） | 300B x 2 5654 x 2 位于分体电源内 | 5Y3 X 2位于分体电源内 |
| HA-5000 http://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2020/04/2018-08-21_1510-320x202.png |  2 x Nuvistor 7895 | 7233 x 2 6BH6 x 2 位于分体电源内 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号（合并功放） | 功率管 | 推动管  | 整流管 |
| T-2000 30THhttps://www.hammertoneaudio.com/wp-content/uploads/2021/05/Allnic-T-2000-30th-Anniversary-S-front-side-scaled.jpg | **KT170 x 4**（功率三极管）60W（三极）120W（五极） | D3a x 4（二级驱动器）; 6J4 x 2（第一级驱动器） |  |
| T-1800 mkIIhttp://allnicaudio.com/wp-content/uploads/2020/04/hZDNJEN5M0BqMevg1-1-320x202.jpg | **EL34 x 4**（功率三极管）40W | E180CC x 2（二级驱动器）; 12AY7 x 1（第一级驱动器） |  |
| T-1500 mkIIhttps://www.hammertoneaudio.com/wp-content/uploads/2018/02/T1500_2.png | **300B x 2**10W | 6SL7(6N9P)  x 1（第一增益级）6SN7 x 1（第二增益级） |  |
| 耳放 |
| HPA-5000XLhttps://www.hammertoneaudio.com/wp-content/uploads/2018/03/HPA5000-RESIZE.png | **2 x E180CC**（二级驱动器）;**1 x 6AN8**（一级驱动器） | 4 x 7233 |  |
| HPA-3000GThttps://www.hammertoneaudio.com/wp-content/uploads/2018/03/HPA3000RESIZE3.png | **6EM7 x 2** |  |  |