

NuPrime Omnia Stream-9快速操作指南


后面板



1. 电源插座
2. 保险丝座
3. 电源开关
4. 恢复出厂状态/Wi-Fi 重置按钮
5. 智能系统触发输出
6. AES/EBU数字输出
7. 光纤数字输出
8. 同轴数字输出
9. I2S数字输出（HDMI端口形式）
10. LAN网口
11. 光纤输入
12. 同轴输入
13. 天线 (Wi-Fi及蓝牙)



1. 天线
2. 显示屏
3. 操作旋钮/按钮（按压选择音源，选择调整采样率）



1. 开机/待机按钮。用于开启STREAM-9，或进入待机状态。请先将机身背面的电源开关打开。  
2. 音源选择按钮。  
3. 音源切换。  
4. 采样率调整。  
5. 音量、静音、切歌按钮

**设置遥控器预设键（1 至 9）**



**设置预设1-9键**

1. 在app上，选择您要在遥控器上1 至 9键 设置的任何播放列表。
2. 只有右上角有扬声器图标的播放列表才能被设为预设。选择扬声器图标，将弹出演示内容框。
3. 选择 1 到 9 中的任何一个，并确认您要将此播放列表链接到相应的遥控预设键。

