**Tsakiridis Devices希腊神曲胆机**

**Alexander 亚历山德 前级**



Alexander “亚历山德”是 希腊神曲的前级放大器型号，非常精心的设计和制造，采用高品质组件，旨在改善您的音响系统。

“亚历山德”为电源中的每组电压都配备了不同的手工制作的变压器，以及扼流圈。

已采取措施消除对电路的磁干扰。 电子管 (6x12AT7, 2x12AX7) 运行在甲类以提供最高的音效。 Alexander“亚历山德”提供 5 组输入和 1 组输出，可选平衡端口。 音量控制为遥控蓝色ALPS。 输入选择采用高级继电器。

**特征 :**

* Alexander “亚历山德”，电子管前级放大器
* 6 只 12AT7, 2 只 12AX7
* 遥控器
* 5组音源输入，1组RCA输出和XLR（非真平衡）
* MM唱机输入（可定制使用Lundahl变压器的MC输入模组）
* Alps 电位器
* 陶瓷管座
* LCD液晶显示
* 终身保固的手工变压器
* Mundorf EVO信号电容器
* 用独立的变压器为电子管提供稳定的电源

**参数 :**

电压增益

* 14db

谐波失真 :

* 1V/40Hz : 0.041%
* 1V/1kHz : 0.040%
* 1V/20kHz : 0.080%

互调失真 (60Hz/7kHz r=1/4) :

* 1W : 2.20%
* 10W：5.10%

频率响应 :

* 1V/-3db : 20Hz-20kHz
* 5-100kHz: <0.2dB

其它参数

* 上升沿时间 : 3µs(10kHz)
* 信噪比 : 90db
* 输入阻抗 : 47KΩ
* 输出阻抗 : 80Ω
* 最大输出电平：20V RMS
* 最大输入电平 : 4V- RMS
* 功耗 :60W
* 重量 : 7kg
* 尺寸 (宽x深x高) : 43x40x14 cm





