**Tsakiridis Devices希腊神曲胆机**

**Achilles阿喀琉斯 后级**



Achilles阿喀琉斯，是一款单声道后级放大器，甲类三极管，具有卓越的声音性能。阿喀琉斯后级建议搭配高效率高灵敏度的扬声器，其性能会让你大吃一惊。

美丽的小瓦数放大器，可以让你享受许多轻松的音乐时间。

**特征 :**

* Achilles阿喀琉斯，后级放大器，2 x 8 W，（2只 300B 或 2A3，2 只 6SL7， 2 只 6L6)
* 单声道后级
* 无负反馈
* 可切换使用 300B 或 2A3
* 匹配的输入和输出电子管
* United Chemicon电源电容器
* 瓷管底座
* 手工布线
* 手工制作的多层线性输出变压器
* 具有低容差 1% 的金属膜电阻器

**参数 :**

输出功率

* 三极管2 x 8 瓦

谐波失真:

* 1W/40Hz : 0.81%
* 1w/1kHz : 0.80%
* 1W/20kHz : 0.95%

互调失真 (60Hz/7kHz r1/4) :

* 1W : 2.20%

频率响应 :

* 1W/-3db : 12Hz-52kHz

其它参数

* 上升沿时间 : 4µs(10kHz)
* 信噪比 : 85db
* 输入 : 100KΩ
* 输出阻抗 :4-8Ω
* 输入电压 : 1V- RMS
* 电源能量 : 50焦耳
* 功耗 : 100W
* 重量 : 4kg
* 尺寸 (宽x深x高) : 17x41x24 cm





